Оптроны: TLP2361 – 15 Мбит

Драйверы: SI8274GB1-IS1; UCC27517DBVR**,** TC4427CPA, NSI6602B-DSWR

Транзисторы: IRL40B209, IRFI4229PBF**,** IPP60R080P7,

**Драйвер SI8274GB1-IS1 (из даташита):**

* **Задержка включения (td(on))**: 55 нс (типовое значение).
* **Задержка выключения (td(off))**: 65 нс.
* **Время нарастания (tr)**: 25 нс (при нагрузке 3 нФ).
* **Время спада (tf)**: 20 нс.
* **Пиковый ток (Ipeak)**: 4 А.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, документ

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки. Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, документ

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки. Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, документ

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки. Изображение выглядит как текст, снимок экрана, документ, Шрифт

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.