Изображение выглядит как диаграмма, текст, План, линия

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

4026 микросхема

1 – тактовая частота для счета

2 – Запрет импульсов если на ней 1

3 – отключение дисплея если на най 0

5 – выход импульса на след индикатор (перенос)

15 – ресет счетчика

Расчет схемы DC-DC взял из калькулятора, преобразователь на 5В взял из старых расчетов, на реализацию схемы нет компонентов