Изображение выглядит как диаграмма, текст, План, линия

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

4026 микросхема

1 – тактовая частота для счета

2 – Запрет импульсов если на ней 1

3 – отключение дисплея если на най 0

5 – выход импульса на след индикатор (перенос)

15 – ресет счетчика